Kanal Frequenz (MHz) Default Belegung

1 863,125

2 863,375

3 863,625 Speaker 3

4 864,000

5 864,250 Saal 1

6 864,500

7 864,750

8 864,875

9 863,250

10 863,500

11 863,750

12 864,125

13 864,375

14 864,625

15 864,875 Speaker 2