Kanal Frequenz (MHz) Default Belegung

1 800,875

2 801,375

3 802,375 Speaker 3

4 803,125

5 803,875 Saal 1

6 804,500

7 805,125

9 806,625

8 805,875

10 807,375

11 807,875

12 808,375

13 809,125

14 810,250

15 810,875 Speaker 2

16 811,875